|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **参数** |
| 1 | ★原装进口，主机显示器一体化设计 |
| 2 | ≧10彩色触摸屏模块式插件式麻醉监护仪 |
| 3 | 配置内置锂电池，工作时间5小时。标配网络接口。可配VGA接口、MIB、打印机接口、PS/2接口 |
| 4 | ★主机为标配心电、心率、血压、血氧、呼吸、体温、双有创模块、主流co2模块功能， |
| 5 | 可升级bis模块、picc模块、麻醉气体模块功能。 |
| 6 | 全中文操作界面，可自定义屏幕显示方式≧10种，波形和数值的大小、位置任意调节。波形冻结功能，可分别冻结单个波形，不影响其他实时波形的显示和全部参数的报警 |
| 7 | 心电：必须具备≧23种心律失常分析，含房颤分析。除颤后波形恢复时间小于2秒钟 |
| 8 | 脉搏血氧饱和度：抗衰软指套式传感器，Masimo SET®或防运动低灌注血氧饱和度，灌注指数显示，指示外周小动脉充盈状态 |
| 9 | ★主流二氧化碳监测，通过不同管路连接，既可做插管病人（主路法），也可做插管病人（旁流法），旁流法，采样速率≦50ml/分钟。可以做新生儿 |
| 10 | 具有麻醉科专用软件、内置演示软件，无需连接病人即可学习一起使用 |
| 11 | 具有24小时全部监测参数的异常事件自动记录和回顾功能，可储存48小时趋势，并可以表格和图形形式进行回顾 |

**麻醉监护仪技术参数要求**