|  |  |
| --- | --- |
| **弱视近视治疗仪套系组合设备参数** | |
| 1. 多功能弱视近视综合治疗仪   （1台） | 1、多色光不同频率交替闪烁；  2、后像增视疗法；  3、光刷治疗、穴位脉冲针刺按摩；  4、多通道采用电脑自动控制、独立操作，自动计时、液晶显示、触摸键设计，多名患者同时治疗；  5、治疗范围：弱视、近视 |
| 2.弱视红光治疗仪（1台） | 1. 液晶显示屏可显示仪器功率和治疗时间； 2. 治疗时间可定时； 3. 仪器操作面板为触摸键模式； 4. 治疗范围：青少年儿童弱视 |
| 3.CAM视觉刺激仪（1台） | 1、液晶屏显示；  2、多种粗细不等黑白条栅作为视觉刺激源；  3、治疗时间可进行选择；  4、有描绘工具，治疗过程伴有音乐播放；  5、治疗范围：弱视 |
| 4.弱视治疗软件（1台） | 1、弱视治疗软件系统具有多种趣味性强的视觉刺激康复项目；  2、可进行视觉检测。 |
| 1. 弱视近视综合治疗仪   （2台） | 1. 多色光交替闪烁 2. 后像治疗、光刷治疗、CAM视觉刺激训练 3. 三级视功能训练。 4. 近视训练 5. 有3D训练 |
| 注：以上仪器均质保三年，终生保修，免费进行人员技术培训 | |