**冰箱参数要求**

1.总容积≥200L（冷藏室+冷冻室）。

2.冷藏室容积 ≥120L。

3.冷冻室容积 ≥70L。

4.制冷方式: 风冷无霜，支持多风口立体循环送风，无需手动除霜。

5.能效等级: 二级及以上。

6.日耗电量≤0.75kWh/24h。

7.噪音水平≤42dB。

8.冷冻能力≥3kg/24h（-18℃以下）。

2. 功能配置

2.1温控系统：电子控温，支持冷藏室（2~8℃）、冷冻室（-18℃~-24℃）独立调节。

2.2抗菌净味：内置抗菌模块（如PT净味、银离子等），抗菌率≥99%。

2.3循环系统：优先支持冷藏、冷冻双循环系统（避免串味）。

2.4安全设计：具备断电记忆、开门报警、过热保护功能。

3. 外观与结构

3.1材质：外壳采用彩钢板或VCM覆膜钢板，内胆为食品级ABS/PS材质。

3.2尺寸：宽≤650mm，深≤600mm，高≤1600mm

3.3开门方向：支持左右调换，铰链耐用≥10万次开合。

4.生产资质：

产品须通过CCC认证，并提供检测报告。

5.采购数量：2台。

6.控制单价：2000元/台。